HNPR-2026-15008
湘交路网规〔2026〕8号
湖南省交通运输厅

关于印发《湖南省国省道桥梁养护管理工作

制度》的通知

各市州交通运输局，省高速公路集团有限公司，各经营性高速公路管理单位，省公路事务中心、省交通建设质量安全监督管理局：

现将《湖南省国省道桥梁养护管理工作制度》印发给你们，请遵照执行。

                             湖南省交通运输厅

                             2026年6月16日

湖南省国省道桥梁养护管理工作制度
第一章  总  则

第一条 为进一步规范和加强我省国省道桥梁养护管理工作，根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《交通运输部关于印发<公路桥梁养护管理工作制度>的通知》（交公路发〔2007〕336号）、《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》（交公路发〔2020〕127号）等规定，结合我省实际，制定本制度。

第二条 本制度适用全省行政区域内国道（含高速公路，下同）、省道（含高速公路，下同）桥梁养护管理工作。
第三条 全省国省道桥梁养护管理应坚持“预防为主、安全至上”的工作方针，按照“属地负责、分级管理、规范有序、及时处治、优质高效”的管理要求，努力提高桥梁结构的耐久性和安全性，确保公路畅通和桥梁安全。

第四条 各级交通运输主管部门应贯彻“统一领导、分级管理、事权一致、责任清晰”的管理原则，商公路建养机构明确本辖区公路桥梁养护管理的管养单位和监管单位，全面建立“行政责任人、技术责任人”双岗负责制，保证桥梁养护管理各项职责贯彻落实。

第五条  各级交通运输主管部门、公路建养机构和高速公路经营管理单位应当根据桥梁养护正常开展和桥梁安全管理需要，足额专项安排桥梁检查、监测预警、养护管理及危旧桥改造资金，对于特大、特殊结构以及特别重要桥梁应按单座桥梁安排。非收费公路以财政保障为主，由各责任主体专项安排；收费公路主要从车辆通行费中解决。

第二章  管理职责划分

第六条 省交通运输厅负责全省国省道桥梁养护管理工作的指导和评价；负责研究制定全省国省道桥梁养护发展规划和相关管理制度；负责全省长大桥梁目录的制定并组织重点监测；负责按相关政策落实部省养护补助资金，并下达年度计划资金；负责组织省级桥梁结构监测平台建设和运维管理。

省公路事务中心承担全省国省道桥梁养护管理政策宣贯、监督、组织协调和行业管理相关事务性工作；具体参与制定全省国省道桥梁养护发展规划、草拟相关管理制度等工作；具体承担全省国省道桥梁养护管理行业标准、管理细则的宣贯与组织实施；具体承担全省国省道桥梁检查评价和长大桥梁技术状况监测工作；具体承担全省国省道桥梁基础数据库管理工作；具体承担高速公路桥梁养护工程行业管理事务与相关服务工作；承担非省交通运输厅批复施工图的高速公路桥梁养护工程质量与安全生产监督检查；具体承担省级桥梁结构监测系统平台的运维管理，利用省级监测平台，全面、动态、及时、准确掌握桥梁结构运行状况并根据报警信息处理情况及时督促指导。
省交通建设质量安全监督管理机构承担省交通运输厅批复施工图的高速公路桥梁养护工程质量与安全生产监督检查；对高速公路桥梁养护工程勘察、设计、施工、监理等单位及其从业人员的资质资格情况和从业行为进行监督，并督促高速公路项目建设单位向经营单位及时移交竣工文件等相关资料。
市州交通运输主管部门和公路建养机构负责辖区内普通国省道桥梁养护管理督导、检查与评价等监管工作；负责辖区内普通国省道桥梁养护管理政策、制度、标准宣贯和落实；负责制定辖区内普通国省道桥梁养护发展规划及相关管理制度；负责辖区内普通国省道桥梁养护计划、桥梁养护数据库、危旧桥库、桥梁养护工程设计文件的审查及监督工作，组织项目竣工验收；负责制定辖区内普通国省道桥梁养护计划，指导县级交通运输主管部门和公路建养机构开展桥梁养护数据库、危旧桥库填报、更新工作；负责交通公路部门列养的普通国省道危旧桥梁中特大桥（包括三特桥梁）、大桥及中桥的拆除重建及加固改造设计文件的审批工作，并按照“谁批复谁验收”的原则组织项目竣工验收；负责辖区内公路桥梁市级技术状况监测工作，参与高速公路桥梁监管工作；负责落实交通运输部和省交通运输厅交办的其他桥梁养护管理工作任务。

高速公路经营管理单位为所属高速公路桥梁安全运行工作的责任主体。具体负责所属高速公路桥梁养护管理政策、制度、标准宣贯和落实；桥梁养护发展规划和年度计划的制定和实施；桥梁监测预警处置、养护巡查、检查和技术状况评定工作；桥梁日常养护、养护工程、灾毁抢修和安全管理工作；组织实施桥梁养护工程，组织项目交工验收工作；危旧桥项目库和桥梁养护数据库的填报、更新工作；落实交通运输部和省交通运输厅交办的其他桥梁养护管理工作任务。

各责任单位应按管理权限以正式文件明确以下桥梁养护管理相关责任与义务的职责边界。

（一）普通公路的公跨铁、公铁两用桥梁应由桥梁养管责任主体、同级监管部门与铁路部门明确养管责任和义务；

（二）高速公路的公跨铁、公铁两用桥梁应由高速公路经营管理单位与铁路部门明确养管责任和义务；

（三）公路跨线桥梁由跨线桥和被跨线路的养管责任主体、各级交通运输主管部门根据各自职责明确养管责任和义务；

（四）其他类别的公路桥梁由相关公路养管责任主体、各级交通运输主管部门与相关单位明确养管责任和义务。

（五）公路上非交通运输主管部门、公路建养机构养管的桥梁或无法明确养管责任的桥梁，由当地交通运输主管部门报同级人民政府明确桥梁管养单位及其责任和义务。

第三章 桥梁工程师制度

第十条 桥梁养护管理技术工作实行桥梁养护工程师制度。各级交通运输主管部门、公路建养机构、高速公路经营管理单位应按照相关规定设置桥梁养护工程师，每名桥梁养护工程师配备2名及以上桥梁养护技术人员协助开展工作，并保持人员相对稳定。

（一）省公路事务中心、市州交通运输主管部门、市州公路建养机构应至少设置（含聘用）1名桥梁养护工程师，且应具备以下基本条件：（1）具有五年以上桥梁养护管理工作经历；（2）具有高级工程师及以上技术职称。

（二）各高速公路经营管理单位和地方具体桥梁管养单位应综合考虑辖区内桥梁数量、类型、结构复杂程度等因素科学设置（含聘用）桥梁养护工程师数量，人数宜按每70-100座桥梁设置1人。长大桥隧目录中的桥梁应设置专职桥梁养护工程师。桥梁养护工程师应具备以下基本条件：（1）具有三年以上桥梁养护管理工作经历；（2）具有工程师及以上技术职称。

第十一条 桥梁工程师应认真履职，主动加强学习，提升专业技术素养，扎实认真开展各项养护工作。避免因检查、评定和病害处置不到位，导致桥梁技术状况在短期内迅速下降，或因对检查、评定结果审核不严，导致技术状况评定不准确的情形。省公路事务中心、各市州公路建养机构及高速公路经营管理单位应每年组织对桥梁养护工程师进行评定。对认真履行工作职责且被评为优秀的桥梁养护工程师和相关桥梁养护技术人员，由所在单位视情表扬奖励，在年度考核及评先评优方面优先考虑。

第十二条 省交通运输厅应每年组织对全省桥梁养护工程师进行技术培训，并按相关规定核发证书。各单位应定期组织开展桥梁养护管理技术人员技术培训，培训并参加考核合格后方可持证上岗。桥梁养护管理技术培训一般每年不少于16学时。

 桥梁检查与评定

第十三条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区公路建养机构应根据《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）划定的桥梁养护检查等级，严格按照频率及内容要求开展日常巡查、经常检查、定期检查及特殊检查，汛期及灾害天气应按要求加大巡查、检查频率，新建或改建桥梁应及时开展初始检查。桥梁检查工作具体要求详见附录1。

第十四条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区公路建养机构应落实公路桥梁经常检查、日常保养、定期检查资金要求，原则上每年每延米分别不低于80元、100元、150元，并根据桥梁具体技术状况专项安排特殊检查检测资金。

第十五条 桥梁初始检查、定期检查及特殊检查应委托具有桥隧专项检测资质或公路工程综合甲级资质的检测机构承担。检测机构从事桥梁检查的技术人员应持有桥梁相关专业的试验检测师或助理试验检测师证书。

第十六条 普通国省道技术状况评定为四类的大、中、小桥，由市州公路建养机构负责组织复核；技术状况评定为四类的特大桥及五类桥梁，市州公路建养机构复核后报省公路事务中心备案。高速公路技术状况评定为四、五类的桥梁，由高速公路经营管理单位复核后报省公路事务中心备案。在复核期内桥梁管养单位应采取临时交通管制措施，负责复核的单位应在复核完成后提出具体的交通管制要求，确保桥梁运营安全。桥梁管养单位要对桥梁定期及特殊检查报告进行验收,必要时组织专家评审。各高速公路经营单位要对长大桥隧名录库内桥梁的定期及特殊检查报告进行集中验收,并提前报告省公路事务中心,省公路事务中心派员参与检查报告验收。

第十七条 经评定为四、五类的桥梁，桥梁管养单位应协调公安交警等部门及时落实交通管制措施。四类桥应进行交通管制，除设置限载、限速标志外，还要设置限高、限宽物理设施，如限高门架、限宽水泥墩等，必要时可封闭交通；五类桥应封闭交通。交通管制措施落实情况作为省级危桥项目库入库审查的前置条件。

第十八条 省交通运输厅、各市州交通运输主管部门应组织对长大桥梁养护管理情况进行重点监测。

（一）省交通运输厅负责统筹安排公路长大桥梁省级重点监测工作，长大桥梁名录库由省交通运输厅相关职能部门根据管理实际确定。

（二）省公路事务中心承担公路长大桥梁省级重点监测具体事务性工作，桥梁管养单位负责协助开展相关工作，并做好现场监测安排和安全保障工作。

（三）省级重点桥梁监测具体实施单位应依法依规通过政府采购方式选取。

（四）高速公路经营管理单位、各市州交通运输主管部门和公路建养机构应按照部省要求及时组织开展辖区内公路长大桥梁监测工作。

（五）公路重点桥梁监测工作主要内容包括制度建设、管理责任落实、专业化管理、运行条件、技术资料管理、检查与评定、功能维持和加固改造、应急管理、信息化管理、养护技术应用等规范化管理情况；桥梁关键受力部位和结构易损构件及桥梁技术状况现场检测；桥梁在使用过程中结构状况的变化和病害的发展程度以及桥梁管理的措施与方案；桥梁运营状态评估及相关建议；部分危桥改造项目实施情况督查等。

 桥梁监测

第十九条 桥梁结构监测分为长大桥梁结构监测和桥梁群轻量化结构监测。公路桥梁结构监测系统按照三级架构体系建设，即部级数据平台、省级监测平台以及单桥或桥群系统。省级监测平台整合全省桥梁监测数据，实现部省平台数据互通。各桥梁管养单位及相关建设主体单位负责单桥或桥群系统建设，所建系统应满足省级平台接入要求，保障数据传输顺畅规范。既有单桥监测系统应按部最新规范要求改造，实现与省级监测平台兼容，避免重复建设。

第二十条 桥梁监测工作应按照交通运输部和省厅关于桥梁监测系统建设要求范围实施，聚焦较高以上灾害风险路段以及山区、涉水、陡坡及地质灾害易发区桥梁，开展监测预警设施布设，做到应布尽布。
（一）按照交通运输部和省厅关于桥梁监测系统建设要求范围实施，危旧桥梁监测系统建设应做到与桥梁改造同时设计、同时施工、同时验收。

（二）其他桥梁应按照部省政策要求及桥梁特点开展桥梁轻量化监测系统建设工作。
第二十一条 公路桥梁结构健康监测设计应在满足《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）及交通运输部关于公路桥梁群结构监测系统试点建设技术指南要求基础上，紧密结合桥梁病害及养护需求，严格遵行“经济、适用、稳定、安全、先进”原则开展监测系统设计。系统设计应委托具有相应桥梁工程设计资质或技术状况检测评定水平的单位实施，设计深度应满足精准反映桥梁技术状况、有效应对环境风险的需求，实现对桥梁结构关键参数的精确监测。

第二十二条 公路桥梁健康监测实施应委托具备相应桥梁工程设计资质或技术状况检测评定水平的单位实施。项目实施前应开展安装组织设计方案编制、进场前的设备计量抽检，硬件设备安装后应由建设方或监理组织外场验收，系统验收通过后应开展不少于3个月系统试运行。系统试运行合格后方可开展项目验收，在正式验收前应完成系统使用手册编制和培训、试运行报告编制等工作。

第二十三条 桥梁管养单位负责具体组织系统维护、监测、预警、处置、数据分析应用。系统硬件部分维护应结合桥梁日常巡查工作开展，软件部分日常检查频率为每周1次；软件、硬件定期维护应不低于每半年进行1次。

第二十四条 数据分析应用应遵循《公路桥梁群监测系统试点建设技术指南》等规范，深度挖掘数据价值。桥梁管养单位应定期生成日常监测报告，针对特殊事件形成专项报告并开展养护效果评估；按部-省平台标准及时上传关键分析成果；同步构建科学的预警体系，发生异常情况和灾毁等事件，应立即启动声光报警等现场应急阻拦措施。
 桥梁养护管理

第二十五条 公路桥梁养护管理实行“四个一”责任人制度，即每座桥梁必须明确一名主管领导，一名桥梁养护工程师、一名养护人员和一名路政员。各市州、县市区交通运输主管部门负责统筹协调并督促桥梁管养单位落实“四个一”责任制度。

第二十六条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区公路建养机构应根据桥梁技术状况和养护目的，分类采取养护措施。

（一）预防养护是指桥梁整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动防护工程；

（二）修复养护是指桥梁出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换；

（三）专项养护是指为恢复、保持或提升桥梁服务功能而集中实施的完善增设、加固改造、拆除重建、灾后恢复等工程；

（四）应急养护是指在突发情况下造成桥梁损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复公路安全通行能力而实施的应急性抢通、保通、抢修。

第二十七条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区公路建养机构应制定年度预防养护计划，合理安排桥梁预防养护资金。普通国省道预防养护年均实施座数不少于管养桥梁座数的5%，鼓励高速公路经营管理单位参照上述标准执行。

第二十八条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区公路建养机构应当按照交通运输部颁布的技术标准、规范和规程等要求，加强桥隧目录中的长大桥梁及其附属设施的养护管理。

第二十九条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区公路建养机构对四、五类危桥要按照“发现一处、处治一处”的要求，及时进行处置和改造。危旧桥改造按层级实行项目库管理，高速公路危旧桥由高速公路经营管理单位建立危桥改造项目库，普通国省道危旧桥由各市州、县市区交通运输主管部门建立危旧桥改造项目库。

对满足部省入库条件的普通国省道危旧桥，按程序纳入部省危旧改造项目库。部省项目库中的危旧桥按时完成前期工作，且前期工作质量符合要求，依规安排计划和资金补助。其他市州、县市区项目库中的危旧桥和部省项目库中未按时完成前期工作、前期工作质量不符合要求的危旧桥由市州、县市区交通公路部门按处治原则自行实施。
第三十条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区公路建养机构应按照公路安全韧性提升相关工作要求，在桥梁养护管理中加强安全韧性评估与提升工作。桥涵安全韧性提升工作应在安全韧性评估基础上开展，结合结构特点及灾害风险，针对性提升抗洪、抗震、抗风、抗撞、耐火及承载能力等。设施提升应满足桥下净空与建筑界限要求，同步完善制度体系，明确责任分工，强化建设质量控制和验收评估，确保提升工作取得实效。

第三十一条 全省国省道桥梁应按照部省要求统一设置桥梁信息公示牌，做到“一桥一牌”。新改建公路以及危旧桥改造项目的桥梁公示牌与桥梁建设同步实施。未按要求进行设置的，应责令整改；整改不到位的，接养单位不得接养。桥梁限载标志牌和桥梁信息公示牌要加强日常维护，根据桥梁养护和安全运行管理变化及时更新相关信息，为社会公众查询其技术状况信息提供便利。

第七章 技术档案及管理

第三十二条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区交通运输主管部门和公路建养机构应建立健全公路桥梁技术档案管理制度，推广应用公路桥梁管理系统,及时更新桥梁技术数据,保证公路桥梁技术档案真实、完整,实现电子化管理。

第三十三条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区交通运输主管部门和公路建养机构应按照“一桥一档”要求建立纸质桥梁技术档案，内容包括桥梁基础资料、管理资料、检查资料、养护维修资料、特殊情况资料等，做到内容完整、更新及时、数据真实。档案资料具体内容见附录2。

第三十四条 对新建桥梁，接养单位应参与交（竣）工验收，桥梁建设单位应及时向接养单位移交桥梁基础资料，并协同做好接养工作。

第三十五条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区交通运输主管部门和公路建养机构应及时将桥梁技术档案资料上传桥梁养护管理系统，并定期开展系统数据更新工作，包括桥梁出入库管理、基础数据更新、档案资料上传、例行检查数据录入等。

第三十六条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区交通运输主管部门和公路建养机构应重视辖区内无完整基础资料桥梁的基础资料搜集补齐工作。

（一）对运营时间长、结构形式复杂的桥梁，桥梁管养单位应协调各参建单位，开展抢救性图纸收集，并将图纸电子化后在公路桥梁管理系统中上传，为后期桥梁改造、维修加固提供可靠依据。

（二）对于基础资料缺失的桥梁，桥梁管养单位应根据历年检查、养护资料，逐步建立和完善其技术档案。必要时，可专门安排有针对性的检测、试验或特殊检查，补充、完善桥梁技术资料。

第三十七条 桥梁管养单位应按要求把桥梁资料纳入对应公路的路产档案。在桥梁完成建设、养护、修护或权属变更时，进行路产登记并归档管理，按实际情况对路产档案实行动态更新。公民、法人或者其他组织造成桥梁路产损坏的，应当依法进行路产损坏赔（补）偿。

第八章 桥梁安全运行与应急管理

第三十八条 省公路事务中心、各高速公路经营管理单位、各市州、县市区交通运输主管部门和公路建养机构要建立桥梁养护管理和安全运行报告制度，对所辖桥梁技术状况、桥梁检查和桥梁养护管理工作开展等情况应进行整理、分析，并逐级上报；对桥梁养护管理中的突发事件、重大安全隐患、发现的四、五类桥梁应及时按程序逐级上报。

省公路事务中心每年2月1日前应组织桥梁管养单位上报所辖桥梁上年度养护管理和安全运行年度报告，每年2月20日前向省交通运输厅报送全省公路桥梁养护管理和安全运行年度报告。

第三十九条 省公路事务中心、各高速公路经营管理单位、各市州、县市区交通运输主管部门和公路建养机构应当积极向社会公众宣传桥梁安全运行相关规定、安全和应急避险救助常识，提高桥梁使用者的安全意识。

    第四十条 各级交通运输综合行政执法机构应当在辖区内开展路政巡查，依法查处各种侵占、损害桥梁及其附属设施的违法行为，对路政巡查中发现存在安全隐患的，要及时通知桥梁管养单位依规处置。市州交通运输主管部门负责本行政区域内高速公路路政执法等工作。

第四十一条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区公路建养机构应当按照有关规定建立健全风险管理和隐患排查工作制度，编制特大、特殊结构和特别重要桥梁（单孔跨径60米及以上或桥长500米及以上）风险辨识手册，建立风险动态监控机制，定期开展隐患排查工作。对发现的隐患应及时采取相应的处治措施，必要时协调相关部门实施交通管制。对发现有危害桥梁安全活动的，应当及时制止，并告知相关部门依法处理。

第四十二条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区公路建养机构应当依据职责，根据交通管理情况及相关技术标准、规范，及时调整、完善交通标志、标线、防撞等设施。在重要的长大桥梁入口前，应按规定设置限载、限宽、限高、限速等标志。

第四十三条 桥梁管养和航道管理部门应当依照职责加强长大桥梁及通航安全设施的日常巡查，及时发布跨河桥梁的通航净高、具体位置等数据，防止船舶通过桥梁所在水域时，发生船撞事故。

第四十四条 省公路事务中心、各高速公路经营管理单位、各市州、县市区交通运输主管部门和公路建养机构要积极协调水利、公安、应急、住建、自然资源、海事管理机构等有关单位，按照交通运输部相关规定加强桥梁安全保护区管理。

第四十五条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区交通运输主管部门和公路建养机构应针对自然灾害和其他原因可能造成的公路桥梁安全运行事故，制定突发事件应急预案。对特大、特殊结构、特别重要（单孔跨径60米及以上或桥长500米及以上）桥梁和危旧桥梁，应单独制定应急预案，并定期组织针对火灾、重大交通事故、自然灾害等应急事件的专项应急演练。

第四十六条 各高速公路经营管理单位、各市州、县市区交通运输主管部门和公路建养机构应当根据应急工作需要，制定与当地政府应急预案相匹配的专项安全运行应急预案，配置必要的应急人员和设备，加强应急设备维护和应急救援队伍的业务培训。

第四十七条 对于自然灾害、突发事件损坏的桥梁，或巡查检查发现的五类桥梁及病害快速发展的四类桥梁，在按规定做好交通措施的前提下，桥梁管养单位应按程序逐级向交通行政主管部门报告和申请实施改造，消除安全隐患。符合投资政策要求的，经省厅批准可提前实施，后续再依规纳入省级危旧桥改造项目库和安排资金计划。

第九章  监督检查

第四十八条 省交通运输厅相关职能部门负责制定全省国省道桥梁养护管理监督检测制度和方案，每年组织一次省级桥梁监测，省公路事务中心具体承担桥梁监督、评价和省级监测等事务性工作。

各高速公路经营管理单位、各市州、县市区交通运输主管部门和公路建养机构应依据有关规定，对辖区内公路桥梁的养护管理工作进行检查。对养护管理工作中存在的问题，视情况以通报、下发整改通知书、挂牌督办、约谈等方式督促有关单位限期整改完成。

第四十九条 省交通运输厅、省公路事务中心、各市州、县市区交通运输主管部门在专项检查中发现桥梁管养单位对桥梁的各项巡查、检查、监测、养护等工作不能正常开展、专项养护资金不能落实、分类处置不到位及重大安全隐患等情况，应进行挂牌督办。

（一）根据桥梁安全隐患严重程度和管养状况，结合年度高速公路、普通国省道重点桥梁抽检巡查等情况实行省市分级挂牌督办。

（二）各高速公路经营管理单位、各市州、县市区公路建养机构必须认真制定整改方案，切实消除安全隐患，不得以任何理由推诿、拒绝落实整改要求。

（三）被挂牌督办的桥梁应限期整改，并按相关要求进行销号管理。

（四）各单位要强化对整改情况的全过程监督，切实做到隐患不消除，挂牌不取消，督办不停止。

第五十条 对桥梁养护管理工作薄弱、技术状况评定不规范、安全隐患突出的单位，应给予通报。造成严重后果的，应按规定追究有关单位和人员的责任。

各高速公路经营管理单位、各市州、县市区公路建养机构对辖区内疏于养护管理，不按相关规定准确掌握桥梁技术状况，或未及时采取相关措施，导致发生桥梁安全责任事故的，由具体桥梁管养单位承担主要责任。省公路事务中心、各市州、县市区交通运输主管部门分别承担委托监管责任、相关监管责任。

 附  则

第五十一条 本制度由省交通运输厅负责解释。

第五十二条 本制度自发布之日起施行，有效期5年。

附录1

桥梁检查工作具体要求
 
一、日常巡查

养护检查等级为Ⅰ、Ⅱ级的桥梁，日常巡查每天不应少于1次；对有特殊照明需求（功能性及装饰性照明、航空航道指示灯等）的桥梁，应适当开展夜间巡查。养护检查等级为Ⅲ级的桥梁，日常巡查每周不应少于1次。遇地震、地质灾害或极端气象时应增加检查频率。

二、经常检查

经常检查主要对桥面设施、上部结构、下部结构和附属构造物的技术状况进行日常巡视检查。对于枯水季节水下基础裸露的桥梁，应在经常检查时抵近基础进行检查。检查内容按照规定要求在公路桥梁管理系统的手机端APP录入并上传。对经常检查中发现重要部（构）件明显达到四、五类技术状况的桥梁，应立即安排定期或特殊检查。

三、定期检查

养护检查等级为Ⅰ级的桥梁，定期检查周期不得超过1年；养护检查等级为Ⅱ、Ⅲ级的桥梁，定期检查周期不得超过3年。定期检查主要对桥梁主体结构及其附属构造物的总体技术状况进行定期的全面检查，评定桥梁技术状况等级。定期检查难以判明构件损伤原因及程度的桥梁，应立即安排特殊检查。

四、特殊检查

特殊检查指在特定情况下对桥梁技术状况进行鉴定，以查清桥梁的病害成因、破损程度、承载能力或抗灾能力等。特殊检查包含水下检测，指根据水文环境、地质环境、基础形式和桥梁表现出的病害特征来决定具体的检测项目、频率及内容。桥梁水下检测通常3至5年1次；运行时间20年以上、水下基础常年在水位以下、从未开展过水下检测的桥梁，在下个定检周期内要开展1次水下检测。

五、初始检查

初始检查是指新建或改建桥梁交付使用后，对桥梁结构及其附属构件的技术状况进行的首次全面检测，其成果是后期桥梁检查和评定工作的基准。初始检查宜与交工验收同时进行，最迟不得超过交付使用后1年。

六、位移观测

单孔跨径不小于60m的桥梁，应设立永久性位移观测点，定期进行控制检测。单孔跨径小于60m的桥梁，检测中若发现结构存在异常变形，应进行相应的控制检测。

桥梁永久观测点的设置应牢固可靠。当测点与国家大地测量网联络有困难时，应建立相对独立的基准测量系统。永久观测点有变动时，应及时检测、校准及换算，保持数据的有效和连续。设置永久观测点后，应绘制永久观测点平面布置图，并在图中明确基准点位置。

桥梁主体结构维修、加固改造前后，应进行控制检测，保持观测资料的连续性。应设而没有设置永久观测点的桥梁，应在定期检查时按规定补设。测点的布设和首次检测的时间及检测数据等，应按要求归档。

七、汛期检查

对于公路涉水桥梁、高墩大纵坡桥梁、桩基在斜坡上桥梁以及位于自然灾害频发区桥梁，应在汛期加大巡查力度，确保异常情况、重大问题和安全隐患得以及时发现和有效处置。

公路涉水桥梁（含特大桥、大桥、中桥）的墩台旁，必要时可设置防洪标识，防洪标识水位一般可划分为历史最大洪水位、安全运行基准水位和设防警戒水位，以观测水位和冲刷情况。当桥下水位超过设防警戒水位线，应及时发布预警信息并安排专人24小时值守，每小时记录水位变化情况，加强沿线涉水桥梁巡检，必要时实施交通管制，限制或禁止车辆通行。当桥下水位超过安全运行基准水位线，应及时启动应急预案并保持专人值守，每30分钟记录水位变化，对桥梁进行交通封闭和交通疏导，水位回落到安全运行基准水位线以下并有继续下降趋势时，可视现场情况开放交通。

附录2
桥梁档案资料具体要求
 
一、基础资料

桥梁基础资料包括桥梁设计施工图及竣工图，结构计算分析报告；设计变更资料；专题研究报告；施工过程中的试验检测及科研资料；工程事故处理资料；施工全过程的结构位移或变形测试资料；观测或监测点（部位）资料；交（竣）工验收资料；大中修资料；当建设期资料缺失时，运营期应通过检测完善相关基础资料。

二、管理资料

桥梁管理资料包括桥梁管理工作制度及组织架构情况；桥梁养护管理单位、监管单位及其分管领导、桥梁养护工程师等的基本资料；桥梁养护工程师业务考核情况和年度主要工作情况。

三、检查资料

桥梁检查资料包括桥梁基本状况卡片、现行《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)中规定的历年“桥梁定期检查记录表”、经常检查、定期检查、特殊检查、荷载试验、专项检查等相关报告以及检查的时间、实施人员、检测（试验）方的资质证书（复印件）、业绩证明（复印件）。

四、养护维修资料

小修保养工程的实施技术资料和养护质量评定结果，以及工程实施的时间、组织实施人员等；桥梁的大修、中修、改建工程的设计图、竣工图、施工资料、监理资料、监控（监测）资料、质量事故处理报告、交（竣）工验收等技术资料，以及设计、施工、监理和监控（监测）等各方的资质证书（复印件）、业绩证明（复印件）及其主要检测人员的资格证书（复印件）等。
五、特殊情况资料

桥梁特殊情况资料主要包括地质灾害、气象灾害、火灾、超限运输、船撞等特殊事件的具体情况、损害程度、处治方案等。

抄送：厅综规处、厅公路处、厅财审处、厅安监处，各市州公路建养

机构。 
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